[bookmark: _GoBack]Cómo conectar EX12 con un receptor inalámbrico

1. Conecte el receptor inalámbrico al ordenador.[image: ]

2. Convierta el interruptor en la parte posterior del panel a 'on'; la luz indicadora [image: ]entrará en modo de parpadeo lento.
3. Mantiene pulsada durante 5 segundos la tecla [image: ]rápida K1 del panel digital para que la luz indicadora entre en modo flash rápido.

4. El indicador cambia de estado parpadeante a permanente; la conexión ha tenido éxito.

5. Lo anterior describe el proceso de autenticación mediante código del receptor inalámbrico. Una vez completada con éxito la autenticación, se conecta el receptor al ordenador; al activar el interruptor en la parte posterior, la luz indicadora pasa automáticamente a estado verde permanente, lo que confirma una conexión exitosa.
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