[bookmark: _GoBack]Cómo configurar las teclas flotantes en EX12

1. Abra el controlador → Tablero de dibujo → Teclas de acceso flotantes.

2. Elija el número de teclas de acceso que desea configurar (en este caso, 8) y luego haga clic en Aplicar.


3. La configuración se completó con éxito; al hacer clic con el cursor del lápiz en la tecla de acceso virtual correspondiente en el ordenador, la función se activará.
