¿Q6 Cómo configurar teclas con controladores sencillos en un teléfono Android?

1. Descargue el controlador simplificado Q6 desde el sitio web oficial.[image: ]

2. Instale y abra: seleccione [image: ]Q6[image: ].
3. [bookmark: _GoBack]Seleccione la tecla [image: ]que desea configurar.


4. Por ejemplo, en Paint World Pro el pincel es B; configuremos K6 como B. De esta manera, al presionar [image: ]K6 en Paint World Pro se activará la herramienta del pincel tras la configuración correcta.
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