[bookmark: _GoBack]En Ex12, dentro de SAI2, no existe un método para ajustar la sensibilidad a la presión

Entorno de operación: Windows 11 y el panel de dibujo de Ex 12.
Los pasos de operación son los siguientes:

1. Abra el icono de inicio, seleccione el pincel de dibujo, vaya a Configuración del pincel y active la opción Windows Ink.

2. Abra SAI2 y, en la barra de menú superior, seleccione Ayudas > Configuración.



3. Placa digital: seleccione usar la API de Windows y reinicie SAI; el problema se resolverá.

4. En ocasiones, al activar la función de tinta de Windows y seleccionar utilizar la API de Windows, no se detecta el tacto. Es posible utilizar la API WinTab, desactivar esta opción y reiniciar SAI. Estos son los dos modos de configuración; si no se detecta el tacto, es necesario alternar entre ambos modos y reiniciar SAI tras cada ajuste.


5. En las configuraciones del pincel y en las configuraciones del sistema, el valor mínimo de sensibilidad a la presión es 100; esto corresponde a una ausencia total de sensibilidad, por lo que normalmente se establece en 0.

